-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1500 3500 5500 7500 9500
cooling performance in 6D [%]

200 MeV

170 MeV

230 MeV

140 MeV

input emittance [mm mrad]